Pick-up

englisch: aufpacken, mitnehmen

Modellbezeichnung für einen Pritschenwagen mit offener Ladefläche

Bauartbezeichnung für einen light truck, da diese ursprünglich meist auf der Basis eines Leiterrahmens gebaut wurden.

US-Definition nach CFR 49 523.2

Pickup truck means a non-passenger automobile which has a passenger compartment and an open cargo area (bed).

EU-Definition

Eine Karosseriebauform oder Aufbauart, die Eigenschaften von Pkw, Transportern und Lkw aufweist, mit den Merkmalen:

Gewichtsklassse bis 3,5 Tonnen

Doppelkabine (DoKa), allerdings mit wenig Platz in der 2. Sitzbank etwa für die Arbeitsbrigade

offene Ladefläche wie ein Lkw (Pritschenwagen)

Transportkapazitäten

robustes Aussehen

KBA-Definition

Ein Fahrzeug der der Klasse M1 AG, der »Gepäckraum muss offen und vollständig vom Fahrgastraum getrennt sein.«

Modelle

Wegen seines häufigen Einsatzes im ländlichen Bereich, etwa auf Farmen, oft als *Geländefahrzeug mit Allradantrieb:

Toyota Hilux

Ford Ranger

Mitsubishi L200

Mazda BT-50

Nissan Navara

VW Amarok

und andere

Die Ladefläche kann mit einem *Canopy zum geschützten Laderaum werden, mit *Dachzelt für Reisen in eher trockenen Regionen oder Jahreszeiten.

Daher im Englischen umgangssprachlich auch truck genannt oder Camioneta (kleiner Lastwagen) im Spanischen. Auch der südafrikanische Spitzname Bakkie für den *Toyota Hilux (afrikaans bak, Behälter) verweist auf die Transporteigenschaften.