Wartung

Wartung im weitesten Sinne umfassst Maßnahmen, die die Voraussetzungen für einen störungsfreien Betrieb des Fahrzeugs prüfen und gegebenfalls herstellen; Wartung ist Teil der *Instandhaltung. Die Bedeutung von Wartungsmaßnahmen nimmt zu

mit dem Alter des Fahrzeugs

mit der Fahrleistung

mit dem Fahrstil (Kurzstrecke, viele Kaltstarts, falsche Drehzahl, falsches Kuppeln)

mit dem Standort (im Freien, feuchte Waldluft, salzige Seeluft)

mit grenzwertiger Last und falscher Lastverteilung

mit dem Untergrund (Wellblech, potholes, Staub, Wasserdurchfahrten)

Die »richtige« Einstellung

Aufmerksamkeit beim Fahren: Geräuschen, Gerüchen, Vibrationen nachgehen

tägliche Sichtkontrolle

schlechten Treibstoff meiden oder Vorfilter einsetzen

vor Problemstellen anhalten statt durchzupreschen

angepasste Fahrgeschwindigkeit, etwa bei *Wellblech und *potholes

defensives Fahren, auch wenn man *Minibusfahrern die Pest wünscht

keine Nachtfahrten

Wartungsanlässe

Kurzcheck vor der Fahrt, siehe *WOLKEN

Streckenabhängiger Wartungsplan, also nach xx.000 Kilometern

Altersabhängiger Wartungsplan, also nach x Monaten oder y Jahren

Checkliste vor einer (Offroad-)Tour

Anlassbezogene Wartung: Undichtigkeit, Erwärmung, Gerüche, Geräusche, Schwingungen, (NVH) etwas läuft »unrund«

Checkliste vor und nach dem Einlagern, siehe *Car storage

situatives *Abschmieren vor/nach Wasserdurchfahrten oder Feinstaubstrecken

Wartungsmethoden und Sensorik

Abschmieren (z.B. Kardanwelle, Lenkung, Radlager)

Anzeigen/Meldungen (z.B. Tankfüllung, Öl, Temperatur)

Ausblasen mit Druckluft (z.B. Luftfilter, Kühlerlamellen)

Aussehen (z. B. korrodierte Kontakte, verschmutzte Batterie)

Druckmessung (Reifen)

Durchmesser (Bremstrommel) oder Dicke (Bremsbeläge)

Entwässern (z.B. Treibstoffilter, Druckluftanlage)

Flüssigkeitspegel (z. B. Motoröl, Bremsflüssigkeit)

Nachgiebigkeit (z. B. Riemenspannung)

Funktionsprüfung (z.B. Seilwinde, Lampen, Scheibenwischer)

Gehör (z.B. das Klirren sich lösender Schrauben, Quietschen von Gummi auf Metall, Metallbruch)

Hitze (z.B. heiße Stoßdämpfer, Felgen, Räder)

Klicks beim Anziehen (Handbremse)

Pedalweg (x cm bei Bremse, Kupplung)

Profiltiefe oder einseitig abgefahren (Reifen)

Reinigen (z.B. Schläuche, Leitungen, Kontakte, bewegliche Teile)

Rütteln (z.B. Auspuff fest?)

Sichtprüfung (z.B. Undichtigkeit unter dem Fahrzeug)

Spannungsmessung (z.B. Batterie)

Spiel messen (x cm Lenkradbewegung)

Strommessung (z.B. Heimliche Verbraucher)

Verfärbungen (z.B. grün: Klimaanlage undicht)

Wartungspläne

Grundsätzliches

1. Für das Basisfahrzeug ist der Wartungsplan des Herstellers das A und O; jedoch verfolgt dieser auch rechtliche Ziele (Gewährleistung, Garantie).
2. Die Wartungsaufgaben für ein Fernreisemobil satteln drauf:

alle verbauten Aggregate und

Leitungssysteme mit ihren Batterien, Flüssigkeiten und Dichtungen

Wanddurchführungen

Befestigungen der Anbauten

Bereits in der Ausbauphase lässt sich also ein »konstruktionsbedingter Fahrzeugschutz« betreiben der auch den Wartungsumfang senkt.
3. Ein individuelles Wartungstagebuch mit besonderen Wartungsmaßnahmen ( z.B. Wechsel von Riemen, Ölen, Filtern, Glühkerze …), den verwendeten Materialien (Nummer, Ölklasse) sowie Kilometerstand, Datum und nächster Fälligkeit. Aber auch mit Symptomen, *Fehlern und *Defekten. Dies kann helfen, Zusammenhänge zu erkennen.

Wartungstabelle Schmiermittel und andere

Fluids Inspected and Replenished

Hinweise zur Spezifikation finden sich im Fahrzeug-Handbuch und auf den Internetseiten des Herstellers

Sichtprüfung auf undichte Stellen: unter dem Fahrzeug, Schlauchschellen korrodiert, Schläuche brüchig, Ölspuren am Motor …

Wagen eben abstellen, Motor warm (weder kalt noch heiß)

Nachfüllöffnungen vor dem Öffnen säubern

Werkzeug bereithalten (z.B. 24er oder 30er Steckschlüssel, Inbus, Filterschlüssel, Fettpresse)

Aggregat	Schmiermittel	Hinweise Betriebsanleitung	Volumen
Assembly	Lubricants	Spezification Manual
Motor	engine	Motoröl	Engine oil	API
Ölfilter	Oil filter
Kühler	Radiator	Kühlflüssigkeit	Coolant
Kardanwelle	Prop Shaft	Schmierfett	Grease	NLGI
Differential vorn	Diff Front	Getriebeöl	Hypoid Gear oil	SAE
Differential Mitte	Diff Centre	Getriebeöl	Hypoid Gear oil	SAE
Differential hinten	Diff Back	Getriebeöl	Hypoid Gear oil	SAE
Verteilergetriebe	Transfer case	Transmission Fluid	SAE
Radlager vorn	Ball joints	Schmierfett	Grease	NLGI
Freilaufnaben	Free Wheel Hubs	Schmierfett	Grease	NLGI
Lenkverstärker	Power Steering	Hydrauliköl	Hydraulic Fluid	ATF
Lenkgestänge	Steering knuckles	Schmierfett	Grease	NLGI
Bremse	Brake	Hydrauliköl	Hydraulic Fluid	DOT
Handbremszug	Handbrake Cable	Kriechöl	Penetrating oil	WD40
Kupplung	Clutch	Hydrauliköl	Hydraulic Fluid	DOT
Kupplungszug	Clutch Cable	Kriechöl	Penetrating oil	WD40
Klimaanlage	Aircondition AC	Gas	1,1,2 Trifluorethan

Wartungstabelle Mechanik

Maintenance, Multi-point Inspection

Prüfungen auf Vollständigkeit, Funktion und Sichtzustand sind selbstverständlich, daher nicht weiter vermerkt.

Separate Wartungsliste der Schmiermittel und Flüssigkeiten

Separate Listen für Buschmechanik, (Pannen, Bergung, Werkzeug)

Aggregat	Maßnahme	Werte (Betriebs-handbuch)	Reserve/ Zubehör	Letzte Maßnahme bei km
Assembly	Operation	Spezification Manual	accessories	Last operations
Frontscheibe	Windscreen
Heizung	Heating
Türschlösser	Door locks	Türschlüssel
Blinker	Indicator	… W	Ersatzbirne
Bremslicht	Brake lights	… W	Ersatzbirne
Fahr-(Abblend-)licht	Headlights	… W	Ersatzbirne
Fernlicht	Full-beam mainlights	… W	Ersatzbirne
Nebelschlussleuchte	Rear fog lamp	… W	Ersatzbirne
Nummernschild-beleuchtung	Number plate	… W	Ersatzbirne
Parklicht	Parking lights	… W	Ersatzbirne
Rückfahrlicht	Back-up	… W	Ersatzbirne
Rückspiegel	Rear view mirror
Scheibenwischer	Windscreen wipers, wiper blades	Wischerblätter
Scheinwerfer (Such)	Search-light	W	Ersatzbirne
Sicherungen	Fuses Fusebox	W	Ersatz
Allradantrieb	Fourwheeldrive H4
Untersetzung (Gänge)	Low Gear L2, L4
Bremspedal	Brake pedal	Spiel	…. mm
Gänge, Rückwärtsgang	Gear/reverse shift
Gaspedal	Accelerator, skinny pedal
Handbremse	Hand brake	Spiel	… Klicks
Kupplungspedal	Clutch pedal	Spiel	…. mm	Ersetzt km ……
Lenkung	Steering wheel	Spiel	…. mm
Batterie 1	Battery	Trocken? Korrosion?	… Ah … CCA	Ersetzt am:
Batterie 2	… Ah	Ersetzt am:
Batterieladegerät	Battery Charger	Ladekabel
Dieselfilter	Fuel filter	Entlüften	Reserve	Ersetzt km ……
sedimenter	entwässern
Glühkerzen	Glow plug	Steckschlüssel	Ersetzt km ……
Luftfilter	Air filter	Reinigen	Steckschlüssel
Riemen 1	Timing belt	Spiel	Ersetzt km ……
Riemen 2	Fanbelt	Spiel	Ersetzt km ……
Riemen 3	Power steering belt	Spiel	Ersetzt km ……
Riemen 4	AC belt	Spiel	Ersetzt km ……
Abschleppöse & zubehör	Towing rope	Seil, Schäkel, Stange, Gurt
Anhängerkupplung	Tow bar
Auspuff	Exhaust system	Geräusche?
pipes	fest?
Bremsbeläge	Brake pads	Dicke	… mm	Ersetzt km ……
Bremsscheiben	Brake linings	Dicke	… mm	Ersetzt km ……
Brake drum	Durchmesser	… mm
Blattfederbuchsen	bushels	ausgeschlagen?
Freilaufnaben	Free-wheeling hub	Gängigkeit
Pannenset	Breakdown set
Reifen	Tyre
Ersatzreifen	Spare tyre	Steckschlüssel
Reservekanister	Jerry can	Ausguss, Dichtung
Stoßdämpfer	Shock absorbers	Trocken?
Tank 1	Fuel tank	Tankschlüssel	Injector cleaner
Tank 2
Wagenheber	Jack
(Seil)Winde	Cable winch	Steuergerät

<html> <img src=„https://vg07.met.vgwort.de/na/2781b45e4a88465c8a1b65e4d892d883“ width=„1“ height=„1“ alt=„“> </html>